附件一
[bookmark: _GoBack]医用冰箱项目需求及技术参数
一、医用冰箱
1.立式，双门。
2.容积≥300L。
3.冷藏室容积≥150L，冷冻室容积≥100L
[bookmark: _Hlk79167138]4.上冷藏室和下冷冻室可独立控制运行，其中一个出现故障不影响另外一个正常运行使用。
5.冷藏室、冷冻室控制、显示精度均为1 ℃，冷藏室温度范围2～8℃，冷冻室温度范围-10~-26 ℃，可自行调节温度。
6.具有完善的声光报警（蜂鸣报警、灯光闪烁）功能。
7.便于移动且固定方便。
二、医用冷柜
1.用于冷冻检验样本等。
2.立式，单门。
3.容积≥250L。
4.内部有抽屉，分类存储，确保箱内温度均匀。
5.有温度显示，箱体内温度-10℃~-25℃范围内任意设定，显示精度1℃。
6.具有完善的声光报警（蜂鸣报警、灯光闪烁）功能。
7.便于移动且固定方便。

