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普通离心机项目需求及技术参数
1.转速≥4000r/min，
2.转速精度≤±30r/min；
3.最大相对离心力≥2800xg；
4.最大容量：≥4×250ml，一次性可分离不少于16支50ml尖底、36支15ml尖底离心管、80支5ml采血管，实现一个转子完成多项实验；
5.定时范围：1min～99min； 
6.自动计算及设置离心力RCF值；
7.具有自动平衡功能；
8.配置要求：48*7ml水平吊篮转子

