附件一
[bookmark: _GoBack]宫腔镜镜头项目需求及技术参数
1. 用于宫腔镜电切手术，含配套操作鞘、双极、12°。
2.适配storz主机摄像系统。
3.可连接storz电切环及导线。
4.适配德国马丁电刀。
5.镜体外径：Ø2.9mm、长度≥300mm
6.外鞘最大外径≤7.5mm，内鞘最大外径≤6.7mm

