附件一
[bookmark: _GoBack]手术转运车项目需求及技术参数
1.可升降，输液架，中控静音脚轮
1.框架采用优质铝合金轨道车架，车面及护栏采用PP工程塑料吹塑成型，升级支架采用2.5mm厚冷轧钢板一次性冲压成型。铝合金轨道车架，抗腐蚀效果好，经久耐用。
2.床面，靠背板，护栏易清洗，无卫生死角。
4.双向限位功能，摇动灵活，无噪声。
5.双片中控静音轮，刹车、万向两档操控。德国中控技术，中间装有导向轮可直线行驶，脚轮骨架采用航空铝材料一次性压轴而成，稳固可靠；采用超级聚氨酯材料，静音耐磨，永不生锈。床体装备中间导向轮装置，一人可轻松推运。
6.护栏为旋转式翻转护栏。
10.床头床尾均有输液架插座。
11.床面有捆绑束缚带，防止病人躁动不安；捆绑束缚带可拆卸清洗。
12.有床垫，面料可水洗，防静电，柔软易清洁。
13.床体可承受载重不小于130KG。

